|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 技术指标 | 配置参数要求 |
|  | 机箱 | 配置4U机塔互换机箱，支持导轨安装； |
| CPU | 配置2颗Intel Xeon 4114 CPU |
| 内存 | 配置64GB DDR4内存，最大可支持16个内存槽位； |
| 硬盘 | 配置4块3.5寸 1TB 7.2K SATA硬盘； |
| PCI扩展 | 支持7个PCI-E3.0槽位，支持Sli，CrossFire； |
| 光驱 | 配置DVD-RW； |
| 网卡 | 配置2个千兆网络接口； |
| GPU | 配置6块 1660显卡 |
| 电源 | 配置1块1250W静音电源，支持冗余； |
| 指示灯 | 配置故障报警指示灯 |
| BMC管理 | 支持BMC管理，带集成VGA输出 |
| 配件 | 配置键盘鼠标套件 |
| 安全性 | 为保障核心数据安全，供应商需提供国家信息中心涉密数据恢复服务（投标时需提供国家信息中心出具的“数据保”产品授权书和服务承诺书） |
| 产品资质 | 要求提供投标产品的3C认证证书 |
| 制造商资质 | 要求投标产品制造商通过ISO20000认证，ISO27001认证，ISO140001认证，具有CMMI 4级以上证书，具有连续三年以上的国家级工业设计中心资质 |
| 服务 | 提供不少于3年原厂商质保，7\*24小时技术支持，、 |

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.。