|  |  |
| --- | --- |
| 频率 | 30M- 6G |
| 功率 | -100dBm - +10dBm （典型值） |
| 相噪 | -125dBc/Hz @10kHz ，1G载波 |
| 幅度精度 | 0.5dB典型值 |
| 调制带宽 | 40M |
| 模式寄存器 | 取决于电脑存储器大小，无限制 |
| 频率切换时间 | 200u |
| 幅度锁定时间 | 10u |
| 预置调制类型 | CW AM, FM, 脉冲, 多音, 扫描, AWGN, FSK, GFSK, OOK, ASK, MSK, GMSK, BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK, Pi/4DQPSK, OQPSK, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 802.11a/b/n/ac, ARB |
| 功耗 | 不大于6.5W |
| 重量 | 不大于500g |

**矢量信号源模块及开发包技术参数：**