信号发生器技术要求：

1、500MHz频率

2、时钟稳定度100ppm

3、21针独立输出通道，4个BNC输出通道

4、50Ω输出阻抗

5、2ns脉冲分辨率@500MHz

6、4096个脉冲程序指令

7、合同签订后一周内到货