**结构光DLP投影仪模组技术要求**

1. 支持 1920X1080(微镜 7.56 微米，本征分辨率 1920X1080)；
2. 支持 USB控制，可加载 100M 图片。
3. 8bit 图片可达 247hz，1bit 可达 9kHz；
4. 开放式控制软件基于WindXP/ Vista USB 驱动可控制系统；
5. 支持内外触发输入输出同步,默认 3.3V。
6. 系统为偏轴光机
7. 支持HDMI 接口