服务器技术要求

1. CPU：双 英特尔至强 金牌 5220R
2. 内存：≥24 个DIMM 插槽；支持RDIMM，LRDIMM，NVDIMM-N；本次实配2个32GB RDIMM, 2933MT/s, 双列
3. SD卡：支持双冗余microSDHC 卡，可做RIAD 1
4. 硬盘：≥8块2.5/3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘。本次实配 1块 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘
5. RIAD卡：支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡；最大支持8GB缓存；本次实配 1张 2G 缓存 RIAD卡。含（5年warranty for battery）
6. GPU：支持≥3个内部全宽300W或者≥6个内部半宽半高的150W GPU
7. PCI插槽：≥8个PCIe第3代插槽
8. 网卡：可选集成4个千兆以太网卡，支持failover,loadbalance，或集成2个千兆以太网及2个万兆10Gb Base\_T/SFP+ 接口以太网卡，或4个万兆10Gbase\_T/SFP+ 接口以太网卡, 或者2个25GE接口以太网卡，支持独立于交换机的万兆网卡分区技术.本次实配 4个千兆以太网卡。
9. 电源：配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源
10. 安全：加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）
11. 前置管理液晶屏：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息
12. 保修：5年7x24，当日4小时原厂备件上门更换服务，专属800/400技术支持电话，并提供厂商证明。可提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。

13）为保证服务质量，要求供应商提供本地化服务证明，至少有一名服务人员具有本地化社保证明（6个月）。

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表、原厂售后服务承诺函或官网资料及资料链接）备查。