单光子计数模组技术要求：

1、光谱范围：400nm~1000nm

2、光敏面尺寸Ø100µm

3、探测效率：15%@405nm，70%@670nm，50%@810nm

4、TTL输出脉宽17ns，幅度3V

5、时间分辨率：1000ps

6、最大计数率20MCounts/s

7、12V直流供电电源

8、合同签订后一周内到货