机架式服务器技术要求

数量：1台

CPU：至强E5-2620V4；频率(MHz)：2.1GHz；缓存：20M；CPU个数：2颗

内存：DDR4-RECC 16G\*4；最大内存容量：768G；内存插槽数：24个及以上

硬盘大小：4T\*3；硬盘类型：SAS；内部硬盘位数：8及以上

磁盘阵列卡：H730，支持RAID 0/1/5/6

光驱：DVDRW

网络控制器：四口千兆网卡

功率（W）：750W\*2（双电）

导轨一套

远程管理：主板集成远程控制卡

操作系统：支持Windows2008/2012;RedHat;SuSe Linux;VMware ESX/ESXi等多种操作系统

质保三年

资质要求：符合省采服务器协议供货要求