服务器台数：3

规格：2U机架式服务器；

CPU：2个CPU，CPU：2\*E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3，支持XEON；

内存：配置384GB内存（单根16GB，24根内存，频率2400），DDR4可扩展≥24个板载内存插槽(非内存扩展板)；

硬盘：2\*300G； SAS 热插拔硬盘；2\*2TB SATA硬盘；

RAID：SAS RAID 5；

电源：提供直流与交流电源互换；

网络：提供4个Intel网卡10Gb/s，支持DPDK技术；

机架安装导轨；

操作系统：Ubuntu16；

远程管理：主板集成BMC管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0；

主机加固软件：支持与服务器同品牌的操作系统内核级别安全加固软件；

虚拟化软件：无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台；

服务：服务器厂家工程师至少五年免费上门服务，7X24小时电话响应。

交货期或项目工期：2017年9月1日

交货地点或施工（安装）地点：仙林校区教2楼130

保修期及售后服务要求：提供服务器采购及性能维护

安装调试要求：需要安装并调试