服务器技术要求

2U标准机架式服务器

1：数量：1套

2.CPU：不低于2颗英特尔至强金牌 4210

3. 内存：不低于32GB RDIMM, 2666MT/s，≥24个DIMM插槽，支持≥12 个 NVDIMM内存。

4.硬盘：不低于1块960G SSD 热插拔硬盘和1块4T SATA 热插拔硬盘 最大支持不低于8块3.5寸硬盘空盘位（为未来扩展提供足够盘位）

5.RAID 控制器：支持双RAID卡，缓存最大支持8G。

5.网卡要求具体如下：网卡：当前配置≥4个千兆端口

6.插槽要求： ≥8个PCIE第三代插槽其中至少有4 个 x16 插槽

7.缓存技术：基于冗余SD缓存技术，可配置不低于16G\*2块

8.支持≥3个内部全宽300W或者≥6个内部半宽半高的150W GPU（未来需要扩展GPU卡）。本次配 1张 2080ti 显 卡

9.电源：钛金级 1100W （1+1）冗余电源，6 个热插拔风扇，具有完全冗余性

10.滑动导轨

11. 服务器正面配备可视设备，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该可视设备上将显示关于故障的具体信息

12.原厂质保3年，3年硬盘不返还服务

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。