**工业相机模组技术参数**

**对应相机镜头：**

相关配件有镜头与各种图像传感器评估工具的接口。该套件包括一个用于彩色图像传感器的红外切割过滤器。

**开发板1：**

支持对PYTHON 1300 CMOS图像传感器单色版本的评估，包含一个1/2英寸的SXGA CMOS图像传感器，像素阵列为1280×1024像素。

**开发板2：**

包含 26.2 MP (5120 x 5120像素)的10位CMOS图像传感器，采用APS-H光学格式，支持在全分辨率下每秒80帧的读数