**南京邮电大学（仙林校区）**

**定制绿板技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **设备名称** | **详细参数** | **数量** |
| 1 | **加厚绿板**（整板） | 外边框尺寸：**长4000\*高 1220\*厚**30 **mm**；下边框带粉笔托架。1、外边框颜色：香槟色铝合金； 2、板面厚度：0.30mm（普通绿板）3、内芯材料：采用厚度为23mm聚苯乙烯泡沫板材+7层瓦楞纸做夹层，在容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形。4、背面材料：采用优质镀锌钢板，带加固槽。5、塑料包角：采用ABS工程防爆塑料。含粉笔托架含新板搬运上楼、安装及普通发票 （含原有教室旧板拆除） | 23块 |
| 2 | **推拉绿板**（上下推拉板） | 外边框尺寸：**长6200\*高 2400\*厚**120 **mm**；下边框带粉笔托架。1、外边框颜色：灰色铝合金；**尺寸:厚度60mm\*看面62mm\*壁厚1.2㎜**2、板面厚度：0.30mm（普通绿板）3、内芯材料：采用厚度为10mm聚苯乙烯泡沫板材+7层瓦楞纸做夹层，容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形。4、背面材料：采用优质镀锌钢板，带加固槽。5、塑料包角：采用ABS工程防爆塑料。含粉笔托架含新板搬运上楼、安装及普通发票（含原有教室旧板拆除） | 1块 |

 质保3年