**体育设备一批技术要求:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用跑步机 | 1、整机采用流线型设计，豪华与时尚完美结合；整机采用一次成型模具，使整机的精密度更高，接缝处更细致；  2、跑步机手柄采用聚氨酯发泡材料，柔软舒适；整机采用防静电设计，无任何金属外露，充分保证运动安全性；  3、仪表显示：速度、时间、距离、热量、坡度和心率参数；  4、7档速度直选功能，8档坡度直选功能，用户可自调时间，距离，卡路里倒数模式；  5、驱动马达：超静音交流变频马达，持续马力：3HP，最大马力：4.6HP；矢量变频调速；  6、心率监控器：触摸式心率感应系统；  7、具有急停与软停止功能，安全保护装置；  8、速度范围：1-25km/h；  9、坡度范围：0-20%；  10、跑板结构：超耐磨跑板及高级防滑条； | 5台 |
| 2 | 商用椭圆机 | 1、自发电系统（不需外接电源）、电磁铁阻力；  2、飞轮直径￠243mm（重量15.5kg）  3、展开尺寸（长\*宽\*高）：2050\*830\*1700mm  4、仪表显示器尺寸：340\*430\*160mm  5、主体钢架坚固，稳定，刚性好；主要管材：100\*50\*2mm椭圆管  6、ABS高强度踏板  7、后置式驱动  8、仪表功能：时间、速度、距离、心率、热量，16档阻力调节，6种不同模式运动程序；  9、全身有氧训练，多把位防滑把手设计  10、零冲击椭圆式运动，前行逆转动作顺畅  11、最大载重：150kg  12、净重：170KG | 5台 |
| 3 | 动感单车 | 1、电镀飞轮，重量：24KG ，尺寸：￠480\*40mm  2、展开尺寸（长\*宽\*高）：1150\*530\*1200mm  3、最大载重：150KG  4、净重：65KG  5、管材参数：  底脚管：PT120\*50\*2.0  主斜管：PT100\*50\*2.0  坐垫插管：PT100\*50\*2.0  前支撑管：PT80\*40\*1.5  龙头插管：PT100\*50\*2.0  6、龙头、坐垫可上、下、前、后调节；前后两地脚管带可调整高度装置；前端滚轮设计，可方便随意移动；  7.曲柄R170尺寸不小于210\*40\*9mm，脚踏尺寸不小于95\*65\*30mm，脚蹬绑带可调节；  8、内部为多楔带传动，无噪音的传动系统，减少零配件的损耗；  9、车身采用高级涂料静 | 10台 |
| 4 | 橡胶地垫 | 1.通过欧盟CE, EN71和REACH环保认证。 2. 面层是加密橡胶卷材，具有良好的拉伸性能和耐磨性。 3. 底层采用轮胎回收橡胶颗粒，抗震耐磨，使用寿命长 4.厚度2CM. | 150平方米 |