塔式服务器技术要求

数量： 1台

机箱： 配置4U机塔互换机箱，支持导轨安装；

CPU： 配置2颗Intel Xeon 5218 CPU

内存： 配置512GB DDR4内存，最大可支持16个内存槽位；

硬盘： 配置1块3.5寸 2TB 7.2K SATA硬盘；

PCI扩展： 支持7个PCI-E3.0槽位，支持Sli，CrossFire；

显卡： 配置2块NVIDIA Tesla V100 16GB；

网卡： 配置2个千兆网络接口；

电源： 配置1块1250W静音电源，支持冗余；

指示灯： 配置故障报警指示灯

BMC管理：支持BMC管理，带集成VGA输出

配件： 配置键盘鼠标套件

安全性： 为保障核心数据安全，供应商需提供国家信息中心涉密数据恢复服务（需提供国家信息中心出具的“数据保”产品授权书和服务承诺书）

产品资质：要求提供投标产品的3C认证证书

制造商资质：要求投标产品制造商通过ISO20000认证，ISO27001认证，ISO140001认证，具有CMMI 4级以上证书，具有连续三年以上的国家级工业设计中心资质

服务： 提供不少于3年原厂商质保，7\*24小时技术支持，提供硬盘不返还服务；

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。