连续可调谐激光器技术要求

数量：1套

1）波长范围：C波段：191.3-196.25THz;L波段：186.35-190.95 THz

2）频率分辨率：1MHz

3）频率调谐范围：+/-12GHz

4）输出功率：C band:6-15.5dBm; L band:7-14dBm

5）线宽:<10KHz

6）单模抑制比：>40dB(典型值为50dB)

7）RIN：-155dB/Hz (up to 40GHz)

8）输出功率设置分辨率：0.01dB

9）输出接口FC-APC