1. 可同时支持手持即时分析、长期在线监测两种工作方式；
2. 图像分辨率：320×240像素；
3. 视场角：24°×18°,最小成像距离0.15m；
4. 测温精度：±2℃或读数2%；
5. 测温范围：-20℃~+350℃
6. 测温模式：不少于8个可移动点，不少于8个可移动区域分析；
7. 直线分析：不少于1条直线分析，直线自动显示最高温、最低温；
8. 定时自动快拍功能：自动快拍采样速率不低于5Hz，单次连拍数量不低于1000张；
9. 原厂质保2年；