平行光体视偏振荧光成像系统技术要求：

1） 放大倍数：40X~600X；目镜：10X/20

2） 起偏及检偏装置：均可180°旋转

3）透射照明器：12V/20W卤素灯，亮度可调

4）垂直照明器：汞灯入射，功率大于等于100W，三波段荧光照明，波段一为B波段，波段二为G波段，波段三为U波段

5）光路要求：荧光照明与反射光可分离