**功率器件分析仪（是德B1505A）配套附件：**

1、 高压配置三通要求：频率：10kHz至1MHz（150Ω，10kHz时），与功率器件分析仪B1505A配套使用。需求数量1个。

2、 测试夹具要求：HPSMU：驱动：200V/1A；敏感：200V，与功率器件分析仪B1505A配套使用。需求数量1套。

3、 高压源监视器单元电缆要求：3m，与功率器件分析仪B1505A配套使用。需求数量2根。

4、 三轴电缆要求：3m，与功率器件分析仪B1505A配套使用。需求数量4根。

5、 SHV电缆要求：1.5m，与功率器件分析仪B1505A配套使用。需求数量3根。

6、 R-box要求要求：100 kohm，与功率器件分析仪B1505A配套使用。需求数量1个。

7、 通用R-Box要求：HV三轴到SHV，与功率器件分析仪B1505A配套使用。需求数量3个。