服务器技术要求

数量：1台

1. 外形：5U塔式服务器（支持机塔互转）
2. CPU: ≥两颗 CPU，每个CPU≥16个物理核，基准频率≥2.3GHz
3. 内存：支持24个内存插槽及12 个 NVDIMM。本次实配256G DDR4 2666内存
4. 硬盘：支持16 个 2.5 SAS/SATA (HDD/SSD) + 8 个 NVMe SSD，本次实配2块 960G SSD和4块2T SAS 硬盘。
5. RAID控制器：支持双RAID控制器，缓存最大支持8G。
6. 网络：双口万兆+双口千兆
7. 显卡：实配 4块 RTX TITAN （24G显存）
8. 电源：本次实配2400W (1+1)
9. 服务器正面配备可视设备，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该可视设备上将显示关于故障的具体信息
10. 提供所投品牌的服务器性能监测软件以放便后期维护升级：要求无代理程序并可以远程运行，可以收集磁盘IO，吞吐量，容量和内存利用率，服务器工作负载和容量等核心需求，系统宏观的分析，自动生成相关图形报表。
11. 保修：3年下一个工作日上门服务，3年硬盘不返还服务

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。