金相显微镜技术要求

数量：1台

1 CCD ：原厂进口CCD ，采购USB3.0接口，500万以上的像素，配置原厂软件：可实现拍照，测量长度，角度，直径等以及拼图功能；提供1mm校验尺； 影像通过USB3.0连接电脑

2 目镜： 10倍目镜,视野数22； 屈光度可调

3 物镜： 5x,10x,20x,50x,100x，20x（长焦）； 明暗场物镜

4 倍率/NA/WD： 5x/0.15/18.0mm、10x/ 0.30/15.0mm、20x/0.45/4.5mm、50x/ 0.80/1.00mm、100x/ 0.90/1.00mm；20x（长焦）/0.40/19.00mm； 超高数值孔径，确保超高的分辨率

5 物镜转换器： 手动； 五孔明暗场防静电鼻轮

6 观察方式： 明暗场、透射/反射

7 操作方式： 正置式

8 对焦方式： 手动对焦； 粗焦/微焦

9 光源： 12V50W卤素灯

10 载物台： 行程150\*100mm载物台； 带防静电功能

11 操作软件： 原厂进口测量软件，有拍照，测量长度，角度，直径等以及拼图功能； 附带测量向导，操作简单方便

12 保修期限： 1年

13 保修方式： 客户保修4小时工程师电话联系，2天内到府，3天内提供解决方案