南邮询价20170701互动教室大屏矩阵设备附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术规格** | **单位** | **数量** |
| **1** | **86寸交互式**  **触摸屏** | 1.尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏;  2.屏幕物理分辨率:≥3840\*2160  3.满足全屏显示比例16:9;  4.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768\*32768;  5.一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；  6.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测等功能进行快速设置；  7.为了便于教育用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识；  硬件接口  8.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求  9.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。  **插拔式电脑模块**  处理器性能:采用Intel I5处理器、主频3.2GHz或以上配置;  内存性能:4G DDR3笔记本内存或以上配置;  硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能  10.整机需达到4级浪涌安全标准,满足恶劣天气下正常使用需求。  11.整机质保三年，屏体质保一年。  12.报价商品必须为原厂产品，交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品。 | **台** | **2** |
| **2** | **HDMI矩阵** | HDMI矩阵切换器 8进8出,支持视频傲分辨率 720P,1080i,1080@24/30/50/60Hz,4K@24Hz,1080P3D@60Hz；输入端：8\*HDMI,1\*RS-232,1\*RJ-45；输出端：8\*HDMI；同时配置5根10米高清线 | **台** | **1** |