**双通道电源技术参数**

1. 双通道
2. 最大电流源：10A
3. 最大电压源：40V
4. 测量电流分辨率：100fA
5. 测量电压分辨率：100nV
6. 内置基于Java的测试软件，通过任何WEB浏览器支持真

正的即插即用I/V特性分析和测试

1. 利用TSP (测试脚本处理)技术，在仪器内嵌入完整的测试

程序，实现业界最佳的系统级吞吐量

1. TSP-Link扩展技术，在无需主机情况下，实现多通道并行

测试

1. USB 2.0、LXI-C、GPIB、RS-232以及数字I/O接口
2. 免费软件驱动与开发/调试工具，可选择KICKSTRAT软件，可支持本品牌45种设备
3. 高度集成的4象限电压/电流源，提供业界最佳性能，分

辨率6位半。