服务器技术要求

1. 高度：塔式（5U 可机架安装）
2. 主板：英特尔® C610芯片组
3. CPU：E5-2620V4\*2
4. 内存插槽：≥24 个DIMM 插槽。本次配置为32G （2\*16G）
5. 硬盘：≥36块硬盘，支持7.2K 10K 15K SAS硬盘,SATA硬盘，支持SSD硬盘（可选用SAS2.0或PCIE接口，支持不低4颗PCIE SSD硬盘）。本次配置为1块480G SSD和1块2T 7.2K SATA 热插拔
6. RAID卡：缓存≥512MB，可扩展缓存上限≥2G，带后备电池保护
7. 网卡：板载2个千兆以太网卡，带TOE；支持故障切换和负载均衡功能。
8. 管理：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息
9. 虚拟化支持：主板集成双SD冗余虚拟化卡，可安装虚拟化软件提高整体性能
10. 电源：白金级认证电源最大支持≥750W 。本次配置2个电源
11. 显示器：跟服务器同品牌，≥19.5英寸。本次配置为2台
12. 保修：提供原厂商3年7X24X4现场和备件服务；提供专用800报修电话；提供一名原厂专署技术客户经理跟踪整个服务事件以及紧急派遣，提供与电话支持同步的现场故障诊断。

资质要求：符合省采服务器协议供货要求