1、 频率范围100KHz~6GHz，分辨率1Hz；

2、 动态范围优于124dB，底噪-130dBm/Hz；

3、 RMS轨迹噪声优于0.006dB /0.04°；

4、 输出功率范围-50dBm~+9dBm；

5、 动态精度优于0.15dB；

6、 2端口S参数测量（S11/S21/S12/S22），N型接口；

7、 最大接收机输入电平+20dBm，最大输入电压±30V；

8、 包含校准套件、稳相测试电缆和离线矢量网络分析软件；

9、 模块化仪器设备，便于携带；

10、 三年原厂保修。