铷钟技术要求：

1、10MHz输出

2、20年老化率小于0.005ppm

3、相位噪声小于-130 dBc/Hz at 10 Hz

4、内置12路分布放大器

5、1pps GPS同步输入和输出

6、合同签订后一周内到货