**植保人机技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | 40222fda6294e94ab7ddb8b3fbefdc9  备注：图片仅供参考！ |
| 系统说明：植保系列无人机，由AB点作业、半自动、全自主三个飞行模式组成的飞防飞行平台；起飞阶段可以事先采集地块的三维参数，再按照采集的参数点进行飞行，数字化的农业结合流速、喷幅、飞行速度、飞行高度可以更科学的进行喷洒。 | | |
| 飞行速度 | 极限 | 8M/S | |
| 最大俯仰轴 | ± | 18° | |
| 最大横滚轴 | ± | 18° | |
| 最大加速度 | 极限 | 3M/s | |
| 数字链路半径 | 有效 | ≥5KM | |
| 有效载药量 | 有效 | 20KG | |
| 飞行时间 | 空载 | 35min | |
| 超视距作业 | 不可以 | 不可以 | |
| 自主返航 | 可以 | 可以 | |
| 海拔高度 | 升限 | 电子围栏高度50M | |
| 轴距尺寸 | 展开 | 1610mm | |