**远程在线模数电实验系统**

**数量：1套**

**技术指标：**

1. 支持20个以上的数电、模电、电路分析远程实验
2. 标准以太网接口，端口及IP地址可以设置
3. 可插入不同课程线路板，支持自动线路板识别
4. 支出Chrome浏览器访问
5. 具有虚拟示波器：4通道，每通道500MS/s采样率，50MHz带宽，64Ms存储深度。支持X-Y轴显示，自动光标测量，时域频域显示。
6. 虚拟信号源：频率范围：500Hz-9kHz，最大20V峰峰值。支持波形：正弦波、方波、三角波、直流、数字序列
7. 支持同时30个以上并发终端
8. 支持24小时开机工作运行
9. 支持以下管理功能：

学生登录数据库导入

学生实验登录日志

网络IP地址、网关、端口设定

日期时间设定

管理员密码设定

主机软件版本更新

首页图片可设定