本项目为交钥匙工程，报价包含运输、安装、辅材、税费等所有费用。

1、 品牌：知名品牌

2、 类型：电加热

3、 功率：不大于3000W

4、 热水器升数：80L

5、 控制方式：机械

6、 款式：横式

7、 能效等级：二级以上

8、 24小时固有能耗系数≤0.7

9、 热水输出率≥60%

10、具备防干烧、防高温、防高水压、防漏电功能

11、防水等级IPX4。

12、内胆材质, 金圭特护内胆或同级别内胆。

13、装有泄压安全阀。

14、长宽高不超过130cm\*75cm\*75cm

15、中标人须免费配送至项目地点。并搬运到指定楼层的房间内。

16、质保期：整机保修不少于2年，内胆保修不少于5年。质保期内因维修产生的一切费用均由供货商承担。

17、供货安装完成时限：2017年8月20日前。