**塔式服务器技术要求**

1. 主板：Intel C422芯片组

2. CPU: E5-2680V4\*2

3. 内存：DDR4 2666 128G,支持8个内存插槽。

4. 硬盘：2TB 3.5吋7.2K SATA硬盘+240G 2.5 6Gb R SSD。提供三年国家信息中心数据恢复服务授权.

5. 机箱：4U静音塔式工作站，可选机架安装导轨,满负载运行噪音60分贝以下

6. 电源：1400W单电源

7. 售后：原厂三年质保； 三年内出现问题，一个星期内免费更换原件，不维修。

8 . 配件: USB黑色OEM键盘鼠标, 板载双口千兆RJ45网卡, 八口SAS卡, 4个 PCI-E（3.0）×16 : Slot1/2 from CPU1, Slot3/5 from CPU24个 PCI-E（3.0）×16 : Slot1/2 from CPU1, Slot3/5 from CPU21个PCI（可选, 从PCIE Slot1扩展）

9. 相关认证：通过ISO20000认证，ISO27001认证，ISO140001认证，CMMI 4级以上证书，国家级工业设计中心资质

10. 以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、国家信息中心数据恢复服务授权书，原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查.