**服务器技术指标：**

4U机架式4路GPU计算AI数据存储服务器

1、至强Xeon-金牌4颗6154 3.0G 72核144线程 32G\*16=512G/480GSSD\*3=1.2T固态/H730P/双电DVDRW 导轨

2、CPU类型：多达四个英特尔至强可扩展处理器（每个处理器多达28个内核）

3、扩展槽：多达13个3.0插槽，3个x8+10个x16插槽

4、支持4块双宽GPU卡

5、内存：48个DDR4 DIMM插槽，支持RDIMM/LRDIMM,速度高达2666MT/s,容量高达6TB。多达12个NVDIMM,容量高达384GB仅支持寄存式ECC DDR4 DIMM

6、硬盘：多达32个2.5英寸硬盘/固态硬盘（包括多达4个NVME驱动器）

7、电源：可选白金级：1100W, 1600W, 2000W, 2400W,

8、正面端口：视频、2个USB2.0、1个专用DRAC Direct微型USB

（可选的1个USB3.0仅在8驱动器配置中提供）背面端口：视频、串行、2个USB3.0内部端口：1个USB3.0