计算机显示器技术要求

数量：47台
 19.5宽屏LED液晶；接口VGA+DVI；显示器分辨率 1600×900；支持壁挂

1. 各项所列费用均包含安装费、线材辅材费在内；

2. 安装使用的线材辅材均应符合国家相关标准。

安装地点：1-104,1-105,1-401,1-406,1-407,2-101,2-102,2-103,2-104,2-105,2-201,2-202,2-203,2-204,2-205,2-208,2-209,2-211,2-212,2-213,2-300,2-301,2-302,2-303,2-304,2-305,2-308,2-309,2-311,2-312,2-313,2-400,2-401,2-402,2-403,2-404,2-405,2-409,2-410,2-413,2-414,2-415,2-512,2-516,2-518,2-519,2-520