工业摄像机及镜头技术要求

**数量：三套**

**工业摄像机技术要求：**

**分辨率1920 x 1200 ；像素尺寸5.86 µm x 5.86 µm**

**帧速率155 fps；**

**接口 USB 3.0；**

**外壳尺寸≤29.3 x 29.0 x 29.0mm**

**镜头接口 C-mount；**

**感光芯片名称** **Sony IMX174及更高规格感光芯片；**

**CMOS尺寸1/1.2英寸**

**镜头技术要求：**

**焦距 8mm；镜头种类 定焦镜头**

**光圈范围F1.4-F16；**

**对焦距离 0.1m-无穷远**

**光圈控制 手动；**

**对焦控制 手动**

**卡口 C-mount；重量≤200g；**

**允许温度范围 -10~50摄氏度**