图形工作站技术要求

数量：4台

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| **处理器** | ≥1颗Intel Xeon 4116（12C，85W，2.1GHz）处理器 |
| **芯片组** | Intel C621系列及以上芯片组 |
| **内存** | 32G DDR4 2666MHz（≥12个内存插槽，最大支持384GB内存 ，支持ECC高级内存保护技术） |
| **硬盘** | 256G SSD+2T SATA3（≥4个3.5英寸硬盘，最大支持到6个3.5寸硬盘；支持2个M.2 SSD） |
| **显卡** | P2000 5G 4DP专业显卡 |
| **声卡** | 集成声卡 |
| **网卡** | 标配双千兆网卡 |
| **键鼠** | USB键盘鼠标 |
| **接口** | ≥10个USB接口（前置4个USB 3.0接口，后置6个USB接口）、2个PS/2接口、1个串口，可选IEEE1394接口、eSATA接口 |
| **扩展槽位** | 配置≥3个PCI-E3.0 x16，≥1个PCI-E3.0 x8，≥1个PCI-E3.0 x4，≥1个PCI |
| **电源** | ≥690W电源 |
| **机箱** | ≥36L立式机箱，支持免工具拆卸、内嵌式把手设计，易于搬运； 后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除； 线锁插槽：防止机器被整机搬迁；  防入侵开关 |
| **服务** | 原厂三年服务承诺质保，原厂发货，不支持改配。 |
| **显示器** | 27寸同品牌显示器，1920\*1080,250尼特，VGA+HDMI，响应时间4Ms |

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。